2. pielikums

Siguldas novada Domes iepirkumam „Mikroautobusa noma Siguldas

Sporta skolas vajadzībām”

Identifikācijas Nr. SND 2017/26

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Tehniskās prasības** | **Nolikuma prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1 | Automašīnas statuss un paredzamais nobraukums. | Jauna, iepriekš nereģistrēta. Paredzamais nobraukums nomas periodā 160 000 km |   |
| 2 | Automobiļa veids | Lielā daudzfunkciju ME pēc LPAA klasifikatora |   |
| 3 | Automašīnas ietekme uz vidi, CO2 emisiju apjoms g/km | maksimums 200 g/km |   |
| 4 | Virsbūves krāsa | **balta vai metāliska pēc izvēles** |   |
| 5 | Virsbūves tips | pasažieru |   |
| 6 | Dzinējs  | dīzeļa dzinējs ar start/stop funkciju |   |
|   | dzinēja tilpums | minimums 2200cm3 |   |
| 7 | Jauda  | minimums 120 kW |   |
| 8 | Atgāzu norma | EURO 6 |   |
| 9 | Degvielas bākas tilpums | vismaz 80 l |   |
| 10 | Pārnesumkārba | 6 pakāpju manuālā |   |
| 11 | Piedziņa | Priekšējo riteņu piedziņa |   |
| 12 | Riteņu bāze | no 4300 mm |   |
| 13 | garums | līdz 6200 mm |   |
| 14 | augstums | līdz 2500mm |   |
| 15 | salona telpas augstums | ne mazāk kā 1750mm |   |
|   | salona telpas garums līdz 1 sēdekļu rindai | ne mazāk kā 3700mm |   |
| 16 | Pilna masa | Līdz 3500 kg |   |
| 18 | Vidējais degvielas patēriņš, 1/100 km | Ne vairāk kā 7,5 l/100km |   |
| 19 | aprīkojums: | 1. rindā vadītāja un 1 blakussēdētāja sēdeklis abi ar regulējamu atzveltni, augstumā, attālumā un apsildāmi |   |
| aizmugurē novietoti 7 individuāli sēdekļi ar atzveltnes regulāciju, ātras fiksācijas stiprinājumu un pārvietojami |   |
| ABS (bremžu pretbloķēšanas sistēma) |   |
| EBD (Elektroniskā bremzēšanas spēka sadale) |   |
| ESP (Elektroniskā stabilitātes programma ) |   |
| bīdāmās sānu durvis labajā pusē ar logu |   |
| aizmugurē divviru durvis bez loga ar 270º atvērumu |   |
| automagnetola priekšējā panelī ar stūres vadību, AUX-in ieeju, 2gb. USB pieslēgumu iespēja un ar Bluetooth savienojamību |   |
| automātiskās dienas gaismas; |   |
| priekšējie miglas lukturi |   |
| centrālā atslēga ar tālvadības pulti; |   |
| stūres pastiprinātājs; |   |
| uzstādīts piekabes vilkšanas āķis |   |
| klimata kontroles sistēma un sildītājs nodrošinot vienādu gaisa temperatūru visos salona nodalījumos |   |
| putekļu filtrs salonā |   |
| rūpnīcas uzstādīts autonomā apsilde ar pulti |   |
| papildus uzstādīts autonomais sildītājs vismaz 2kw jaudu un kondicionēšanas sistēma pasažieru salonā |   |
| salona sānu un jumta siltinājums |   |
| sānu logu dekoratīvās uzlikas |   |
| salonā plaukts kreisajā pusē vieglu mantu pārvadāšanai virs logiem |   |
| LED apgaismojums salonā |   |
| Grīdas apdare laminēts saplāksnis pārklāts ar linoleju; |   |
| kravas telpas finierējums un izņemama starpsiena ar lūku garu priekšmetu pārvadāšanai |   |
| 16” collu tērauda diski |   |
| pilna izmēra rezerves ritenis; |   |
| dubļu sargi visiem riteņiem |   |
| tonēti aizmugurējie sānu logi; izņemot 1 sēdekļu rindu; |   |
| elektriski vadāmi priekšējo durvju logu pacēlāji; elektriski vadāmi un apsildāmi sānu skata spoguļi; |   |
| vadītāja drošības spilvens; |   |
| rūpnieciski uzstādīti stāvvietas novietošanas palīgs ar aizmugures skata kameru vismaz aizmugurē |   |
| rūpnīcas signalizācija |   |
| Tehniskais projekts un ekspertīze; |   |
| 20 | Medicīniskā aptieciņa | Automašīnas aprīkojumā |   |
| 21 | Ugunsdzēšamais aparāts | Automašīnas aprīkojumā |   |
| 22 | Avārijas zīme | Automašīnas aprīkojumā |   |
| 23 | Drošības veste | Automašīnas aprīkojumā |   |
| 24 | Garantija | vismaz 5 gadi vai līdz 160 000km |   |
| 25 | Garantija krāsojumam | vismaz 5 gadi |   |
| 26 | Autoservisi, kuros var veikt piedāvāto automašīnu plānotās tehniskās apkopes, garantijas un pēcgarantijas periodā |   |   |
| 27 | Automašīnas reģistrācija CSDD, nodokļu samaksa | Autotransports reģistrēts (apliecība, nr. zīmes, veikta tehniskā apskate); Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošanas izdevumi |   |
| 28 | apkopju intervāls | vismaz 2 gadi vai 40 000km |   |
| 29 | Automašīnas piegāde | piegāde 90 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas |   |

**TEHNISKO APKOPJU PLĀNS**

Tehnisko apkopju plānā norāda visus izpildāmos darbus, nomaiņai paredzētās rezerves daļas un materiālus un apkopju periodiskumu visam nomas periodam 60 mēneši, papildinot tabulu ar nepieciešamo rindu skaitu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Automašīnas nobraukums – apkopes periods** | **Veicamie darbi** | **Nomaiņai paredzētie materiāli un rezerves daļas** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |