|  |
| --- |
| Nolikuma 2. pielikumsSiguldas novada Domes iepirkumam „Automašīnu noma Siguldas novada Pašvaldības policijas vajadzībām” Identifikācijas Nr. SND 2016/42 |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Pamatprasības** | **Tehniskais piedāvājums** **(*aizpilda pretendents)*** |
| 1.1 | Nomas līguma termiņš | 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši katrai automašīnai |  |
| 1.2. | Nomas periodā paredzētais nobraukums | 200 000 km katrai automašīnai |  |
| 1.3. | Automašīnas vērtība EUR bez PVN |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Tehniskās prasības automašīnai** | **Tehniskais piedāvājums** **(*aizpilda pretendents)*** |
|  | Piegādājamo automašīnu skaits | 2 (divas) |  |
|  | Automašīnas marka unModelis | Pasažieru automobilis, kategorija M1. Automobilim jābūt atbilstoši Auto asociācijas padomes apstiprinātā saraksta Mc (kompaktā daudzfunkciju) vai Md (vidējā daudzfunkciju) min garums 4600 mm, klīrenss min 150 mm  |  |
|  | Izlaides gads | 2016 (jauna) |  |
|  | Virsbūves tips | Furgons vai minivens |  |
|  | Durvju skaits | 4 vai 5 (slīddurvis labajā pusē, divviru durvis aizmugurē) |  |
|  | Sēdvietu skaits | 5+2 sēdvietas aizturēto transportēšanai |  |
|  | Sēdekļi salonā | No izturīga, viegli tīrāma materiāla |  |
|  | CO2 izmešu daudzums (g/km) | Nedrīkst pārsniegt 125 g/km |  |
|  | Slāpekļa oksīda (NOx) apjoms (g/km) | Jāatbilst vismaz EURO 6 standartam |  |
|  | Metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NHMC) emisiju apjoms (g/km) | Jāatbilst vismaz EURO 6 standartam |  |
|  | Cietas daļiņas (PM) | Norāda g/km |  |
|  | Ekspluatācijas ietekme uz enerģētiku un vidi | Piedāvājumā pievieno dokumentus, kas apliecina transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņu, atbilstoši MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku” 13.punktam.Pievienojot „Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulators” izdruku (http://www.iub.gov.lv/kalkulators) |  |
|  | Vidējais degvielas patēriņš kombinētā režīmā l/100km | Ne vairāk kā 5,5 l uz 100 km |  |
|  | Dzinēja maksimālā jauda (Zs) | Dzinēja jauda ne mazāk kā 100 Zs |  |
|  | Pārnesumu kārbas tips | Mehāniskā; ne mazāk, kā 5 pārnesumi, neieskaitot reversu. |  |
|  | Dzenošo tiltu skaits, piedziņa | priekšpiedziņa vai pilnpiedziņa |  |
|  | Riteņu diametrs | Riteņu izmērs vismaz „R15” |  |
|  | Riepas (Ziemas un Vasaras) | Automašīnai atbilstoši sezonas riepu komplekti ar diskiem |  |
|  | Piekabes āķis | Noņemams piekabes āķis. Rozete piekabes apgaismojuma pieslēgšanai |  |
|  | Salons |  |  |
|  |  | Salona sānu paneļu un griestu apdare ar plastmasu vai audumu, aizmugures daļa bez apdares (gatava pārbūvei un apdarei saskaņā ar speciālā aprīkojuma prasībām) |  |
|  |  | Sēdekļu apdare ar tumšas krāsas audumu vai ādu |  |
|  |  | Grīdas gumijas paklāju komplekts |  |
|  |  | Gaisa kondicionieris vai automātiska klimata kontrole |  |
|  |  | Elektriski priekšējo logu pacēlāji |  |
|  |  | Apsildāmi priekšējie sēdekļi |  |
|  | Komforts, ekonomija |  |  |
|  |  | Elektriski regulējami, apsildāmi spoguļi |  |
|  |  | Stūres pastiprinātājs |  |
|  |  | Audio sistēma ar Bluetooth, USB, AUX-IN pieslēgvietu, ar tālvadību uz stūres. Divu skaļruņu instalācija. |  |
|  |  | Apsildāms aizmugures logs |  |
|  |  | Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana |  |
|  |  | Autonomā salona apsilde |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Pilna izmēra rezerves ritenis ar instrumentu komplektu riteņa nomaiņai |  |
|  | Operatīvā transportlīdzekļa krāsojums | Balts, ar speciālo krāsojumu |  |
|  | Gaismas | Automātiskas dienas gaitas gaismas |  |
|  | Drošības aprīkojums un prasības: |  |  |
|  |  | Dzinēja imobilaizers |  |
|  |  | Metāla aizsargplāksne dzinējam |  |
|  |  | Elektroniskā stabilitātes programma ESP |  |
|  |  | Bremžu pretbloķēšanas sistēma ABS |  |
|  |  | Atgādinājums par nepiesprādzētām drošības jostām |  |
|  |  | Vadītāja un blakussēdētāja drošības spilveni priekšā  |  |
|  |  | Centrālā atslēga ar tālvadību |  |
|  |  | Medicīniskā aptieciņa |  |
|  |  | Ugunsdzēšamais aparāts |  |
|  |  | Avārijas zīme |  |
|  |  | Drošības veste |  |
|  |  | Ražotāja signalizācija un centrālā atslēga |  |
|  | Speciālais aprīkojums | - Pārbūve par speciālo transportu pašvaldības policijas vajadzībām;- Automašīna trafarēta, saskaņā ar MK 1999.gada 31.augusta noteikumu Nr.304 “Noteikumi operatīvajiem transportlīdzekļiem” prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas standarta 63:2009 “Operatīvo transportlīdzekļu krāsojums, aprīkojums” prasībām policijas transportlīdzekļiem;- Aizturēto personu nodalījumā salona apgaismojums, aizsargāts pret izsišanu;- Aizturēto personu nodalījumā jānodrošina iespēja brīvi ievietot dzīvnieku pārvadāšanas būri ar ārējiem izmēriem vismaz: Platums – 60cm, Garums - 91cm, Augstums – 64cm;- Salona un aizmugures stiklu tonēšana 90% un nodrošināšana pret izsišanu. Aizturēto personu nodalījumā iekšējā apdare ar laminētu saplāksni un siltināšanu (grīda, sienas, griesti, durvis), Papildus hermetizācija;- Aizturēto personu nodalījuma priekšējā starpsiena ar rokturi un režģi ar restotu logu. Nodalījumā 2 soli, nodalījuma aizmugurējā daļā visā platumā un augstumā uzstādīt mehāniski izturīgas restotas durvis, veramas uz āru, ar fiksācijas aizbīdņiem no ārpuses;- Elektriskā ventilācija un dabiska ventilācija aizturēto personu nodalījumā;- Aizmugurējā daļā uz jumta uzstādīts grozāms LED prožektors, atsevišķi ieslēdzams no vadītāja vietas ar ieslēgšanas gaismas indikatoru;- Paneļveida bākuguns LED zilā krāsā, stiprināms priekšā uz jumta vai ar citu drošu stiprinājumu,-Sānu uguņi, kas nodrošina papildu apgaismojumu visapkārt automašīnai;- 100W skaļrunis ar ciparu vadības bloku 100W un mikrofonu. Iespēja ieslēgt gan speciālo skaņas signālu, gan balss pārraidi.- videonovērošanas iekārta transportlīdzekļa salonā un ārpusē braukšanas virzienā ar skaņas un video ieraksta saglabāšanu. |  |
|  | Nomā iekļautie pakalpojumi |  |  |
|  |  | 1. 24/7 diennakts atbalsts palīdzībai CSN vai automašīnas bojājuma gadījumos
 |  |
|  |  | 1. OCTA un KASKO apdrošināšana bez lietotāja pašriska
 |  |
|  |  | 1. Tehniskā apkope atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām
 |  |
|  |  | 1. Ziemas un vasaras riepu maiņa, montāža, balansēšana, remonts, uzglabāšana. Satiksmes drošībai atbilstoši riepu komplekti visam nomas periodam
 |  |
|  |  | 1. Ikgadējā valsts tehniskā apskate
 |  |
|  |  | 1. Dabiski nolietojušos detaļu nomaiņa un citi ar normālu nolietojumu saistīti remonta darbi visam nomas periodam
 |  |
|  |  | 1. Maiņas automašīna, ja remonts vai apkope ir ilgāka par 1 dienu.
 |  |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Citas obligātās prasības** | **Tehniskais piedāvājums**  **(*aizpilda pretendents)*** |
| 3.1. | Automašīnas piegādes vieta | Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads |  |
| 3.2. | Automašīnas tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanas vieta | Dīlera autorizēta tehniskās apkopes un remonta darbnīca ne tālāk kā 100 km no Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads |  |
| 3.3. | Automašīnas piegādes termiņš | Viena automašīna 90 (deviņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža, otra - 2017. gada maijā |  |
| 3.4. | Reģistrācija CSDD ar OCTA | Automašīna reģistrēta CSDD kā operatīvais transporta līdzeklis, ar derīgu tehniskās apskates uzlīmi un OCTA apdrošināšanu |  |
| 3.5. | Tehnisko apkopju, kas tiek veiktas automašīnas garantijas laikā, apraksts: | Automašīnu ražotāja noteiktais |  |

*Pretendenta nosaukums,*

*Likumiskā pārstāvja amats (Pilnvarotā persona), vārds, uzvārds, paraksts,*

*Z.v.*