**2.3.pielikums**

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

III daļa “Demonstrācijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana Siguldas Valsts ģimnāzijā”

**Piegādājamo iekārtu uzskaitījums un tehniskie raksturlielumi**

(tikai jaunas detaļas un aprīkojums)

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Interaktīvais projektors – 2gab.**(Pretendentam ir jānorāda iekārtas ražotājs un modelis, kā arī saite uz ražotāja tīmekļa vietni un ar iekārtas tehnisko specifikāciju) |
| 1.1. | Tehnoloģija | 3LCD vai līdzvērtīga, Īpaši tuvās projekcijas |
| 1.2. | Gaismas jauda visām krāsām pilnas jaudas režīmā (saskaņā ar ISO 21118 vai ANSI mērīšanas metodiku) | Ne mazāk kā 3.500 lumensi  |
| 1.3. | Projektora spuldzes ECO režīms | Ir |
| 1.4. | Gaismas jauda visām krāsām ECO režīmā (saskaņā ar ISO 21118 vai ANSI mērīšanas metodiku) | Ne mazāk kā 2.900 lumensi  |
| 1.5. | Reālā izšķirtspēja (Native Resolution) | Ne mazāk kā WXGA, 1280 x 800 attēla punktu matrica |
| 1.6. | Projekcijas attiecība (distances koeficients) | ne lielāks kā 0.28 un ne mazāks kā 0.36:1 |
| 1.7. | Projektora spuldzes resurss pilnas jaudas režīmā | Ne mazāk kā 5000 stundas |
| 1.8. | Projektora spuldzes resurss ECO režīmā | Ne mazāk kā 10 000 stundas |
| 1.9. | Kontrasts |  Ne mazāks kā 14.000 : 1 |
| 1.10. | Pieslēgumi iebūvēti projektorā  | Nemazāk, kā1 x A tipa USB 2.01 x B tipa USB 2.01 x VGA ieeja 1 x VGA izeja 1x audio ieeja1x audio izeja1 x HDMI ievade |
| 1.11. | Interaktivitāte | Ir, pirksta un pildspalvas skārienjūtība.Vismaz 10 punkti Windows vidē. Projektors iebūvēta programmatūra, kas nodrošina iespēju lietot interaktivitāti vismaz 3 lietotājiem nepieslēdzot datoru vai kādu citu avotu. Iespēja piesaistīt konkrētu krāsu un funkciju konkrētai pildspalvai.Jānodrošina iespēju manuāli ar projektora pulti atslēgt projektora interaktivitāti.  |
| 1.12. | Interaktivitātes kalibrācija | Projektoram iebūvēta paškalibrācijas funkcija. |
| 1.13. | Papildaprīkojums | Wifi modulis |
| 1.14. | Papildus funkcijas | Vienlaicīgi var rakstīt ar divām pildspalvām |
| 1.15. | Svars: | Ne vairāk kā 6,0 kg |
| 1.16. | Garantija | Projektoram vismaz 3 gadi. Spuldzei vismaz 1 gads vai 1000h |
| 1.17. | Komplektā iekļauts | Sienas stiprinājums projektoramVismaz divas interaktīvas pildspalvasSienas stiprinājums pildspalvām |
| 1.18. | Piegāde un uzstādīšana\*\* | Piegādātājs ir ražotāja autorizēts pārstāvis ar tiesībām uzstādīt, instalēt, apkalpot noteikto tehniku un veikt lietotāja apmācību darbam ar to. Piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegts apliecinājums. |

\*\* - Piegāde un uzstādīšana jābūt iekļauta cenā.