**2.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Vispārīgās prasības**
2. Mēbeļu piegādes un uzstādīšanas vieta –Šveices iela 19, Sigulda, Siguldas novads.
3. Mēbeles jāizgatavo atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un saskaņā ar pievienotajām skicēm.
4. Pirms mēbeļu izgatavošanas un uzstādīšanas piegādātājam vēlams apsekot mēbeļu izvietošanai paredzētās telpas, lai izvērtētu grīdu, grīdlīstu, cauruļvadu un elektroinstalācijas ietekmi uz mēbeļu tehnisko risinājumu un nepieciešamības gadījumā precizētu mēbeļu izmēru atbilstību tām paredzētajā vietā.
5. Mēbeļu korpusi jāizgatavo no priedes koka bez zariem (b=23mm), tām jābūt tonētām ar baltu caurspīdīgu beici, precīzo toni saskaņojot ar pasūtītāju, un lakotām ar matētu laku.
6. Darba virsmas mēbelēm Nr. 2., 3., 5., 6., 7., 10., 13. jābūt izgatavotām no lamināta (b=40mm), saskaņojot materiālu ar pasūtītāju.
7. Mēbelēm, to sastāvdaļām un piederumiem ir jābūt jauniem un nelietotiem, tajos nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.
8. Mēbeļu furnitūrai jābūt vizuāli neuzkrītošai un jānodrošina mehānisko slodžu izturība.
9. Visām mēbelēm jābūt to lietotāju veselībai drošām un atbilstošām normatīvo aktu prasībām.
10. Mēbelēm jābūt 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijai, kuras laikā piegādātājs nodrošina garantijas prasības.
11. Pieļaujamā mēbeļu izmēru amplitūda ir +/- 2 mm (divi milimetri).
12. Mēbeļu izgatavošanā izmantojamā laminēta kokskaidu plātnēm jāatbilst EN 14322, EN 14323 un EN 717 vai ekvivalentam standartam.
13. **Tehniskās prasības**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Mēbeļu nosaukums** | **Mēbeļu izmēri (mm)** | **Daudzums** |
| 1. | Skapis | 3000x1800x460 | 1 |
| 2. | Mēbele ar darba virsmu | 2600x700x600 | 1 |
| 3. | Mēbele ar darba virsmu un plauktu | 1400x700x600 | 1 |
| 4. | Plaukts52 gab. metāla konsoles | Platums 200mm, kopgarums 26 metri | 1 |
| 5. | Mēbele ar darba virsmu | 4400x720x600 | 1 |
| 6. | Mēbele ar darba virsmu | 3250x720x600 | 1 |
| 7. | Mēbele ar darba virsmu | 1400x720x600 | 1 |
| 8. | Plaukts | 720x630x200 | 1 |
| 9. | Skapis | 2000x800x500 | 1 |
| 10. | Mēbele ar darba virsmu un plauktiem un 2kastes uz riteņiem | 3500x850x500 | 1 |
| 11. | Plaukts | 1920x1260x620 | 1 |
| 12. | Plaukts uz riteņiem | 1800x1550x620 | 1 |
| 13. | Darba virsma uz riteņiem, metāla karkass | 2440x850x620  | 1 |
| 14. | Plauktu siena no moduļiem uz riteņiem | 2440x1700x300 | 1 |
| 15. | Plaukts | 1700x700x300 | 1 |
| 16. | Plauktu siena no moduļiem uz riteņiem | 3200x1500x300 | 1 |
| 17. | Plaukts uz riteņiem | 3000x700x600 | 1 |
| 18. | Ķebļi | 350x350h=450 | 85 |
| 19. | Plauktu siena no moduļiem uz riteņiem ar slēgtu apakšdaļu | 3200x1700x400 | 1 |
| 20. | Plaukts uz riteņiem | 2000x700x600 | 1 |