**3.3.pielikums**

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

III daļa “Demonstrācijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana Siguldas Valsts ģimnāzijā”

**Piegādājamo iekārtu uzskaitījums un tehniskie raksturlielumi**

(tikai jaunas detaļas un aprīkojums)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Interaktīvais projektors – 2gab.**  (Pretendentam ir jānorāda iekārtas ražotājs un modelis, kā arī saite uz ražotāja tīmekļa vietni un ar iekārtas tehnisko specifikāciju) | |  |
| 1.1. | Tehnoloģija | 3LCD vai līdzvērtīga, Īpaši tuvās projekcijas |  |
| 1.2. | Gaismas jauda visām krāsām pilnas jaudas režīmā (saskaņā ar ISO 21118 vai ANSI mērīšanas metodiku) | Ne mazāk kā 3.500 lumensi |  |
| 1.3. | Projektora spuldzes ECO režīms | Ir |  |
| 1.4. | Gaismas jauda visām krāsām ECO režīmā (saskaņā ar ISO 21118 vai ANSI mērīšanas metodiku) | Ne mazāk kā 2.900 lumensi |  |
| 1.5. | Reālā izšķirtspēja (Native Resolution) | Ne mazāk kā WXGA, 1280 x 800 attēla punktu matrica |  |
| 1.6. | Projekcijas attiecība (distances koeficients) | ne lielāks kā 0.28 un ne mazāks kā 0.36:1 |  |
| 1.7. | Projektora spuldzes resurss pilnas jaudas režīmā | Ne mazāk kā 5000 stundas |  |
| 1.8. | Projektora spuldzes resurss ECO režīmā | Ne mazāk kā 10 000 stundas |  |
| 1.9. | Kontrasts | Ne mazāks kā 14.000 : 1 |  |
| 1.10. | Pieslēgumi iebūvēti projektorā | Ne mazāk, kā  1 x A tipa USB 2.0  1 x B tipa USB 2.0  1 x VGA ieeja  1 x VGA izeja  1x audio ieeja  1x audio izeja  1 x HDMI ievade |  |
| 1.11. | Interaktivitāte | Ir, pirksta un pildspalvas skārienjūtība.  Vismaz 10 punkti Windows vidē.  Projektors iebūvēta programmatūra, kas nodrošina iespēju lietot interaktivitāti vismaz 3 lietotājiem nepieslēdzot datoru vai kādu citu avotu. Iespēja piesaistīt konkrētu krāsu un funkciju konkrētai pildspalvai.  Jānodrošina iespēju manuāli ar projektora pulti atslēgt projektora interaktivitāti. |  |
| 1.12. | Interaktivitātes kalibrācija | Projektoram iebūvēta paškalibrācijas funkcija. |  |
| 1.13. | Papildaprīkojums | Wifi modulis |  |
| 1.14. | Papildus funkcijas | Vienlaicīgi var rakstīt ar divām pildspalvām |  |
| 1.15. | Svars: | Ne vairāk kā 6,0 kg |  |
| 1.16. | Garantija | Projektoram vismaz 3 gadi.  Spuldzei vismaz 1 gads vai 1000h |  |
| 1.17. | Komplektā iekļauts | Sienas stiprinājums projektoram  Vismaz divas interaktīvas pildspalvas  Sienas stiprinājums pildspalvām |  |
| 1.18. | Piegāde un uzstādīšana\*\* | Piegādātājs ir ražotāja autorizēts pārstāvis ar tiesībām uzstādīt, instalēt, apkalpot noteikto tehniku un veikt lietotāja apmācību darbam ar to. Piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegts apliecinājums. |  |

\*\* - Piegāde un uzstādīšana jābūt iekļauta cenā.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskā piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zīmogs