**PASKAIDROJUMA RAKSTS**

VISPĀRĒJĀ DAĻA

Projekta „Dzīvojamās mājas iekšpagalma rekonstrukcija Kr. Barona ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā, Rīgas raj.” stadija – labiekārtošanas projekts.

Projekts izstrādāts pēc Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Barona-2” pasūtījuma, izmantojot inženiertopogrāfisko plānu.

Izejas dati:

* Tehniskie noteikumi,
* Inženiertopogrāfiskais plāns.

**Labiekārtošanas projekta pamatuzdevumi.**

Izstrādāt brauktuves, ietvju un stāvlaukuma plānojumu:

* Brauktuvi projektējamajā posmā paredzēt 7m platumā;
* Izveidot iebrauktuvju pieslēgumus
* Izvēlēties transporta kustības slodzei atbilstošu segas konstrukciju, segumiem paredzot betona bruģa segumu;
* Paredzēt lietus ūdens novadi esošajā lietus kanalizācijā;
* Izbūvēt ūdensvadu d=75mm

ESOŠĀ SITUĀCIJA

Projektējamajā zonā ir daļēji sagatavots mašīnu stāvlaukuma segums.

**PROJEKTA RISINĀJUMS**

CEĻU DAĻA

Projektā paredzēts izbūvēt:

* Brauktuvi – 3.5m platu;
* Stāvlaukumu-5m platu;
* Ietvi dzīvojamās mājas pusē – 0,8m platu, ieeju uz māju – 2,5m platu;
* Vieglo automašīnu stāvvietas ar marķējumu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem.

Skatīt projekta plānu

Demontāžas darbi:

* Esošās asfalta segas frēzēšana-reciklēšana ar dolomīta šķembu maisījumu.;
* Esošo aku regulēšana atbilstoši augstuma atzīmēm.

Skatīt darba apjomu tabulu.