Nolikuma 2.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Pamatprasības** | **Tehniskais piedāvājums**  **(*aizpilda pretendents)*** |
| 1.1. | Nomas līguma termiņš | 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši |  |
| 1.2. | Pirmā iemaksa | nav |  |
| 1.3. | Paredzamais nobraukums nomas periodā | 100 000 km |  |
| 1.4. | Automašīnas vērtība EUR bez PVN |  |  |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Tehniskās prasības automašīnai** | **Tehniskais piedāvājums**  **(*aizpilda pretendents)*** |
| 2.1. | Piegādājamo automašīnu skaits | 1 (viena) |  |
| 2.2. | Automašīnas marka un  Modelis | Pasažieru automobilis M1 kategorija. Automobilim jābūt atbilstoši Auto asociācijas padomes apstiprinātā saraksta D (Vidējā) vai Jc (Kompaktā apvidus) klasei, garums minimāli 4800 mm, klīrenss minimāli 200mm |  |
| 2.3. | Izlaides gads | Jauna |  |
| 2.4. | Virsbūves tips | Universāls vai hečbeks |  |
| 2.5. | Durvju skaits | 5 |  |
| 2.6. | Sēdvietu skaits | 5 |  |
| 2.7. | CO2 izmešu daudzums (g/km) | Ne vairāk kā 160 g/km |  |
| 2.8. | Slāpekļa oksīda (NO) apjoms (g/km) | Jāatbilst EURO 6 |  |
| 2.9. | Metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NHMC) emisiju apjoms (g/km) | Jāatbilst EURO 6 |  |
| 2.10. | Dzinēja darba tilpums, degvielas veids | Ne vairāk kā 2.5l, dīzelis |  |
| 2.11. | Vidējais degvielas patēriņš kombinētā režīmā | Ne vairāk kā 6,5 l uz 100 km |  |
| 2.12. | Jauda | Vismaz 150 Zs |  |
| 2.13. | Pārnesumu kārbas tips | Automātiska |  |
| 2.14. | Dzenošo tiltu skaits, piedziņa | Pilnpiedziņa |  |
| 2.15. | Riteņu diametrs | Vismaz 17” |  |
| 2.16. | Riepas | Automašīnai atbilstoši sezonas riepu komplekti ar diskiem |  |
| 2.17. | Salons | Gaišas ādas apdares |  |
| 2.18. | Krāsa | Bēša toņa virsbūves krāsa |  |
| 2.19. | Gaismas |  |  |
|  |  | Pastāvīgas tuvās gaismas |  |
| 2.20. | Obligātais aprīkojums un prasības: |  |  |
|  |  | Dzinēja imobilaizers |  |
|  |  | Stūres pastiprinātājs |  |
|  |  | Elektroniskā stabilitātes programma ESP, ABS, un ASR |  |
|  |  | Trīspunktu drošības jostas visām sēdvietām |  |
|  |  | Elkoņu balsts vidus konsolē |  |
|  |  | Nepiesprādzētas drošības jostas indikācija visām sēdvietām |  |
|  |  | Priekšējo sēdekļu un stūres apsilde |  |
|  |  | Automātiskā divzonu gaisa kondicionēšana |  |
|  |  | Audiosistēma ar CD, radio, MP3, USB un Bluetooth savienojumu. |  |
|  |  | Telefona brīvroku sistēma |  |
|  |  | Piekabes āķis |  |
|  |  | Ražotāja iebūvēta elektriski vadāma jumta lūka |  |
|  |  | Elektriskie logu pacēlāji visām durvīm |  |
|  |  | Elektriski regulējami, apsildāmi un elektriski nolokāmi sānu spoguļi |  |
|  |  | Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu |  |
|  |  | Gumijas paklāji salonā |  |
|  |  | Medicīniskā aptieciņa |  |
|  |  | Ugunsdzēšamais aparāts |  |
|  |  | Avārijas zīme |  |
|  |  | Drošības veste |  |
|  |  | Ražotāja signalizācija un centrālā atslēga |  |
|  |  | Pilna izmēra Rezerves ritenis |  |
| 2.21. | Garantija | Vismaz 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma |  |
|  |  |  |  |
| 2.22. | Nomā iekļautie pakalpojumi |  |  |
|  |  | 1. 24/7 diennakts atbalsts palīdzībai CSN vai automašīnas bojājuma gadījumos |  |
|  |  | 1. OCTA un KASKO apdrošināšana bez lietotāja pašriska |  |
|  |  | 1. Tehniskā apkope atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām |  |
|  |  | 1. Ziemas un vasaras riepu maiņa, montāža, balansēšana, remonts, uzglabāšana. Satiksmes drošībai atbilstoši riepu komplekti visam nomas periodam |  |
|  |  | 1. Ikgadējā valsts tehniskā apskate |  |
|  |  | 1. Dabiski nolietojušos detaļu nomaiņa un citi ar normālu nolietojumu saistīti remonta darbi visam nomas periodam |  |
|  |  | 1. Maiņas automašīna, ja remonts vai apkope ir ilgāka par 1 dienu. |  |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Citas obligātās prasības** | **Tehniskais piedāvājums**  **(*aizpilda pretendents)*** |
| 3.1. | Automašīnas piegādes vieta | Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads |  |
| 3.2. | Automašīnas tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanas vieta | Dīlera autorizēta tehniskās apkopes un remonta darbnīca ne tālāk kā 100 km no Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads |  |
| 3.3. | Automašīnas piegādes termiņš | Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas |  |
| 3.4. | Reģistrācija CSDD ar OCTA | Automašīna reģistrēta CSDD ar derīgu TA uzlīmi un OCTA, KASKO apdrošināšanu |  |
| 3.4. | Tehnisko apkopju veikšanas vietas un intervāli automašīnas garantijas laikā | Norādīt tehnisko apkopju veikšanas vietas un intervālus piedāvātajai automašīnai |  |

**Nomas maksa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Piedāvātās automašīnas vērtība** | **Nomas maksa mēnesī** | **Nomas maksa visā nomas periodā** |
| Summa |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Summa ar PVN 21% |  |  |  |

*Pretendenta nosaukums,*

*Likumiskā pārstāvja amats (Pilnvarotā persona), vārds, uzvārds, paraksts,*

*Z.v.*