**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Pamatprasības** | **Tehniskais piedāvājums****(*aizpilda pretendents)*** |
| 1.1. | Nomas līguma termiņš | 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši  |  |
| 1.2. | Pirmā iemaksa | nav |  |
| 1.3. | Paredzamais nobraukums nomas periodā | 150 000 km  |  |
| 1.4. | Automašīnas vērtība EUR bez PVN |  |  |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Tehniskās prasības automašīnai** | **Tehniskais piedāvājums****(*aizpilda pretendents)*** |
| 2.1. | Piegādājamo automašīnu skaits | 1 (viena) |  |
| 2.2. | Automašīnas marka unModelis | Pasažieru mikroautobuss. Garums ne lielāks par 5400mm, augstums ne vairāk kā 2000mm, pasažieru salona garums no aizmugures durvīm līdz priekšējiem sēdekļiem – ne mazāks par 2900mm, un no aizmugures durvīm līdz pēdējai sēdekļu rindai – ne mazāk ka 1100mm. |  |
| 2.3. | Izlaides gads | Jauna |  |
| 2.4. | Virsbūves tips | Md – Vidējā daudzfunkciju, vieglais pasažieru |  |
| 2.5. | Durvju skaits | 4, slīddurvis automašīnas labajā pusē pie otrās rindas sēdvietām, aizmugurē durvis veramas uz augšu |  |
| 2.6. | Sēdvietu skaits | 9 vietas ieskaitot vadītāju. Vadītāja un divvietīgs pasažieru sēdeklis kabīnē, nolokāmi, izņemami pasažieru sēdekļi salonā. Vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu, ar elkoņu un muguras atbalsts regulēšanu |  |
| 2.7. | CO2 izmešu daudzums (g/km) | Ne vairāk kā 190 g/km |  |
| 2.8. | Slāpekļa oksīda (NO) apjoms (g/km) | Jāatbilst EURO 6  |  |
| 2.9. | Metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NHMC) emisiju apjoms (g/km) | Jāatbilst EURO 6  |  |
| 2.10. | Dzinēja darba tilpums, degvielas veids | Ne mazāk kā 2.0l, dīzelis |  |
| 2.11. | Vidējais degvielas patēriņš kombinētā režīmā | Ne vairāk kā 8.5 l uz 100 km |  |
| 2.12. | Jauda | Vismaz 150 Zs |  |
| 2.13. | Pārnesumu kārbas tips | Mehāniskā ar vismaz 6 pārnesumiem, neskaitot atpakaļgaitas |  |
| 2.14. | Dzenošo tiltu skaits, piedziņa | Pilnpiedziņa  |  |
| 2.15. | Riteņu diametrs, diski | Ne mazāk kā 17”, vieglmetāla |  |
| 2.16. | Riepas | Automašīnai atbilstoši sezonas riepu komplekti ar diskiem |  |
| 2.17. | Salons | Tumši viegli tīrāmas auduma apdares |  |
| 2.18. | Krāsa  | Metāliska |  |
| 2.19. | Gaismas | LED vai Xenon dienas gaitas apgaismojums ar automātisku augstuma regulāciju un tālās gaismas automātisku pārslēgšanu. Priekšējie miglas lukturi |  |
| 2.20. | Obligātais aprīkojums un prasības: |  |  |
|  |  | Dzinēja imobilaizers |  |
|  |  | Stūres pastiprinātājs |  |
|  |  | Elektroniskā stabilitātes programma ESP, ABS, un ASR |  |
|  |  | Trīspunktu drošības jostas visām sēdvietām |  |
|  |  | Vadītāja un pasažiera drošības spilveni priekšā, sānos un galvas |  |
|  |  | Priekšējo sēdekļu apsilde |  |
|  |  | Ražotāja uzstādīta autonomā apsilde ar distances vadību |  |
|  |  | Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma vadītāja, blakussēdētāja un salona zonās |  |
|  |  | Elektriski apsildāms priekšējais stikls |  |
|  |  | Apsildāms aizmugurējais stikls ar loga mazgāšanu un tīrīšanu |  |
|  |  | Lietus sensors |  |
|  |  | Stūre ar ādas apdari un funkciju vadību uz stūres |  |
|  |  | Kruīza kontrole un maksimālā braukšanas ātruma ierobežošanas sistēma |  |
|  |  | Audiosistēma ar skārienjūtīgu ekrānu, ar CD, MP3, USB un Bluetooth savienojumu, telefona brīvroku sistēma,  |  |
|  |  | Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē, atpakaļskata kamera |  |
|  |  | Piekabes āķis |  |
|  |  | Dzinēja aizsargplāksne |  |
|  |  | Dubļu sargi visiem riteņiem |  |
|  |  | Kalnā braukšanas palīgs |  |
|  |  | Tumši tonēti pasažieru salona logu stikli |  |
|  |  | Elektriskie logu pacēlāji vadītāja un pasažiera durvīm |  |
|  |  | Elektriski regulējami, apsildāmi un elektriski nolokāmi sānu spoguļi |  |
|  |  | Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu |  |
|  |  | Gumijas grīdas apdare kabīnē un salonā, Gumijas paklāji kabīnē, salona abām pasažieru sēdekļu rindām un bagāžās nodalījuma grīdai |  |
|  |  | Medicīniskā aptieciņa, Ugunsdzēšamais aparāts, Avārijas zīme, Drošības veste |  |
|  |  | Automašīnas lietošanas instrukcija latviešu valodā |  |
|  |  | Ražotāja signalizācija un centrālā atslēga |  |
|  |  | Hromēti moldingi sānos, aizmugurē un priekšējā restē |  |
|  |  | Pilna izmēra rezerves ritenis, novietots ražotāja paredzētajā vietā  |  |
| 2.21. |  Garantija | Vismaz 3 gadi vai 100 000km nobraukums |  |
|  |  |  |  |
| 2.22. | Nomā iekļautie pakalpojumi |  |  |
|  |  | 1. 24/7 diennakts atbalsts palīdzībai CSN vai automašīnas bojājuma gadījumos
 |  |
|  |  | 1. OCTA un KASKO apdrošināšana bez lietotāja pašriska
 |  |
|  |  | 1. Tehniskā apkope atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām
 |  |
|  |  | 1. Ziemas un vasaras riepu maiņa, montāža, balansēšana, remonts, uzglabāšana. Satiksmes drošībai atbilstoši riepu komplekti visam nomas periodam
 |  |
|  |  | 1. Ikgadējā valsts tehniskā apskate
 |  |
|  |  | 1. Dabiski nolietojušos detaļu nomaiņa un citi ar normālu nolietojumu saistīti remonta darbi visam nomas periodam
 |  |
|  |  | 1. Maiņas automašīna, ja remonts vai apkope ir ilgāka par 1 dienu.
 |  |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Citas obligātās prasības** | **Tehniskais piedāvājums****(*aizpilda pretendents)*** |
| 3.1. | Automašīnas piegādes vieta | Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads |  |
| 3.2. | Automašīnas tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanas vieta | Dīlera autorizēta tehniskās apkopes un remonta darbnīca ne tālāk kā 100 km no Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads |  |
| 3.3. | Automašīnas piegādes termiņš | Ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas |  |
| 3.4. | Reģistrācija CSDD ar OCTA | Automašīna reģistrēta CSDD ar derīgu TA uzlīmi un OCTA, KASKO apdrošināšanu |  |
| 3.4. | Tehnisko apkopju veikšanas vietas un intervāli automašīnas garantijas laikā | Norādīt apkopju veikšanas intervālus piedāvātajai automašīnai |  |

**Nomas maksa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Piedāvātās automašīnas vērtība** | **Nomas maksa mēnesī** | **Nomas maksa visā nomas periodā**  |
| Summa |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Summa ar PVN 21% |  |  |  |

*Pretendenta nosaukums,*

*Likumiskā pārstāvja amats (Pilnvarotā persona), vārds, uzvārds, paraksts,*

*Z.v.*