|  |
| --- |
| 2. pielikums  Siguldas novada pašvaldības iepirkumam „Mazlietotas kravas – pasažieru automašīnas iegāde un piegāde Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vajadzībām”  Identifikācijas Nr. SNP 2018/06 |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Pamatprasības** | **Tehniskais piedāvājums**  **(*aizpilda pretendents)*** |
| 1.1. | Automašīnas piegāde | 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas |  |
| 1.2. | Automašīnas reģistrācija | Reģistrācijas izdevumi iekļauti automašīnas cenā |  |
| 1.3. | Garantija (ja pārdevējs tādu piedāvā) | Pārdevēja piedāvātā garantija mēnešos automašīnas galvenajiem mezgliem – dzinējam un transmisijai. |  |
| 1.4. | Tehniskā apskate | Tehniskā apskate derīga ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma iesniegšanas brīža |  |
| 1.5. | Tehniskā apkope | Automašīnai pirms nodošanas veiktas visas ražotāja noteiktās tehniskās apkopes – nomainīts degvielas filtrs, dzinēja eļļa un eļļas filtrs, dzinēja gaisa filtrs, salona gaisa filtrs un (ja paredzēts) gāzu sadales mehānisma piedziņas siksna un ar to saistītie elementi. |  |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Tehniskās prasības automašīnai** | **Tehniskais piedāvājums**  **(*aizpilda pretendents)*** |
| 2.1. | Piegādājamo automašīnu skaits | 1 (viena) |  |
| 2.2. | Automašīna | Mazlietota Kravas – pasažieru automašīna ar kravas kasti, vai kravas – pasažieru furgons ar tentu, vai kravas – pasažieru furgons |  |
| 2.3. | Izlaides gads | Ne vecāka par 2010 gadu |  |
| 2.4. | Automašīnas nobraukums km | Ne lielāks par 300 000 km |  |
| 2.5. | Virsbūves tips | Dubultkabīne ar kravas kasti, vai Dubultkabīne ar furgonu ar tentu, vai kravas – pasažieru furgons |  |
| 2.6. | Durvju skaits | Ne mazāk kā 2 |  |
| 2.7. | Sēdvietu skaits | Ne mazāk kā 3 |  |
| 2.8. | Pilna masa | Ne mazāka kā 2500 kg un ne vairāk kā 3500 kg |  |
| 2.9. | Dzinēja darba tilpums, degvielas veids | Ne mazāk kā 1.9 l, dīzelis |  |
| 2.10. | Jauda | Vismaz 120 zs |  |
| 2.11. | Pārnesumu kārbas tips | Mehāniska |  |
| 2.12. | Riteņu diametrs | Vismaz 16” |  |
| 2.13. | Riepas | Automašīnai uzstādītas ekspluatācijai atbilstošas sezonas riepas |  |
| 2.14. | Salons | Auduma apdares salnos |  |
| 2.15. | Obligātais aprīkojums un prasības: |  |  |
|  |  | Trīspunktu drošības jostas visām sēdvietām |  |
|  |  | Audiosistēma |  |
|  |  | Piekabes āķis |  |
|  |  | Stūre ar regulējamu augstumu un attālumu |  |
|  |  | Gumijas paklāji salonā |  |
|  |  | Medicīniskā aptieciņa |  |
|  |  | Ugunsdzēšamais aparāts |  |
|  |  | Avārijas zīme |  |
|  |  | Drošības veste |  |
|  |  | Pilna izmēra Rezerves ritenis |  |
|  |  | Signalizācija un centrālā atslēga |  |
| **Nr. p. k.** | **Pozīcijas** | **Citas obligātās prasības** | **Tehniskais piedāvājums**  **(*aizpilda pretendents)*** |
| 3.1. | Automašīnas piegādes vieta | Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads |  |
| 3.2. | Automašīnas tehnisko apkopju un garantijas remontu veikšanas vieta | Dīlera autorizēta tehniskās apkopes un remonta darbnīca ne tālāk kā 100 km no Raiņa iela 3, Sigulda, Siguldas novads |  |
| 3.3. | Automašīnas piegādes termiņš | Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas |  |
| 3.4. | Reģistrācija CSDD | Automašīna reģistrēta CSDD |  |

*Pretendenta nosaukums,*

*Likumiskā pārstāvja amats (Pilnvarotā persona), vārds, uzvārds, paraksts,*

*Z.v.*