**1. pamatskola**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOSAUKUMS** | **VĒRTĪBA** |
| Procesora veiktspēja | Passmark Performance Test CPU Mark – ne mazāka kā 4200 |
| Operatīvā atmiņa | Ne mazāk kā 4GB, DDR3 |
| Cietais disks | Ne mazāk kā 128 GB SSD, SATA 3 (6 Gb/s) |
| Diskdzinis | DVD+R/+RW |
| Atmiņas karšu lasītājs | Atbalsta SD kartes |
| Videokarte | Ne mazāk kā 500 MB (integrētā)ar 2 neatkarīgām HDMI vai DVI video izejām |
| Audio | Iebūvēta High Definition Audio |
| LAN | 100 / 1000 Mbit/s (RJ 45) |
| Porti brīvie USB | Vismaz 4 USB 2.0, vismaz 2 USB 3.0 (vismaz diviem jābūt priekšējā panelī) |
| Komplektā pele | Optiskā ar rullīti ( USB, vada garums ne mazāks kā 1.5m) |
| Komplektā klaviatūra | Standarta ar ENG/RUS atbalstu ( USB, vada garums ne mazāks kā 1.5m) |
| Monitors | Ekrāna zimērs ne mazāks kā 21 collas, 1920x1080px, DVI vai HDMI pieslēgums |
| Programmatūra | Windows 7 Professional, vai Windows 8 Professional (Academic license)Microsoft Office 2013 Pro (Academic license) |
| Komplektācijā iekļauts | Eiropas standartiem atbilstošs barošanas vads, vads datora savienošanai ar monitoru (DVI vai HDMI, atbilstoši monitoram un video kartei). Katra sistēmbloka komplektā jābūt nepieciešamajiem datora komponenšu un programmatūras instalācijas diskiem |
| Savietojamībā | Visām komponentēm jābūt atpazīstamām un jādarbojas ar Windows 7 un Windows 8 operētājsistēmu |
| Barošanas spriegums un barošanas bloka īpašības | Visām tīkla iekārtām jāstrādā elektrobarošanas 50Hz maiņstrāvas tīklā ar 220V spriegumu |
| Papildu nosacījumi | Datoram jābūt pilnībā sagatavotam darbam, t.i., instalēta un aktivizēta Windows un Office programmatūra. |
| Serviss un garantija | Visām precēm 3 gadu garantija bez aizlieguma atvērt datora korpusu. Piegāde un uzstādīšanaSiguldā. Transportēšana no Siguldas un no servisa centra garantijas remonta gadījumā. |

Datorkomplektu skaits - 12